**[](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77133&utm_language=JA&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-punch-list-templates&utm_medium=ic+new+home+checklist+template+word+ja&lpa=ic+new+home+checklist+template+word+ja&lx=VP_CyadgTnJOljvhy0tIYgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)新しいホーム チェックリスト テンプレート**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **場所** | **によって準備** | **日付** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **最後のチュートリアルで覚えておくべきこと** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | 検査と閉店の間に数日を許可する |  |
|  | すべての問題に対処し、修正することを確認します。 |  |
|  | 急いではいい! |  |
|  | 書面でそれを取得します。 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **加熱・冷却** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | 正しい機能を確保するためにサーモスタットを上げ、下げる |  |
|  | すべてのベント/ラジエーターが正しい機能を確認 |  |
|  | 熱が実行され、自動的に遮断されるようにする |  |
|  | A/C を自動的に実行およびシャットダウンできるようにする |  |
|  | コールドエアリターンを見つけます。適切な配置を確認する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **電気的な** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | すべてのスイッチと器具のオン/オフを切り替える |  |
|  | ラジオまたはランプを各コンセントに差し込む |  |
|  | テストドアベル |  |
|  | 必要な場所に頑丈なラインが存在することを確認する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **配管** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | すべての蛇口をオン/オフする |  |
|  | 水を数分間実行できるようにする |  |
|  | 各流域の排水を確認する |  |
|  | 漏れとドリップをチェックする |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **天井、壁、床** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | すべての仕上げを色と品質で検査する |  |
|  | 乾式壁のようで、釘、亀裂、穴を点検します |  |
|  | 成形品の品質とギャップを検査する |  |
|  | すべてのタイリングでグラウト、クラック、チップが欠けているのを検査します |  |
|  | スカッフや傷をチェックする |  |
|  | カーペットに波紋と涙がないことを確認する |  |
|  | 亀裂や湿気の兆候のためにすべての天井を見てください |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ドアーズ** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | すべてのドアが簡単かつ適切に開いていることを確認してください |  |
|  | ラッチのキャッチを確認する |  |
|  | 適切なストッパーの位置合わせを確認するためにドアを開ける |  |
|  | 機能のためにすべてのドアロックをチェック |  |
|  | しきい値でドアの下のギャップをチェック |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ウィンドウズ** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | すべてのガラスに休憩や亀裂がないか検査する |  |
|  | すべてのウィンドウを開いて閉じる |  |
|  | マッチまたはライターを保持して空気漏れをチェックする |  |
|  | 画面が良好な状態であることを確認する |  |
|  | ハードウェア、ロック、およびヒンジを確認する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **台所** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | キャビネットの備品と仕上げを検査する |  |
|  | カウンタートップスに亀裂や傷がないか検査する |  |
|  | 頑丈な棚とヒンジのためのキャビネットをチェック |  |
|  | スムーズな開閉のための引出しをチェック |  |
|  | アプライアンスの機能と適切なフックアップを確認する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **風呂** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | シャワー/浴槽の備品の実行を許可する |  |
|  | 適切な流れと温度を確認する |  |
|  | 水が適切な排水をチェックするために「水たまり」を許可します |  |
|  | チップ/亀裂の流域をチェック |  |
|  | フラッシュトイレ |  |
|  | トイレが安全と漏れのために適切に設定されていることを確認してください |  |
|  | キャビネット、クローゼット、床の湿度を確認する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **エクステリア、ポーチ、デッキ** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | サイディング/ブリック条件、さらにはカバレッジをチェック |  |
|  | サイディング/レンガの外観を確認する |  |
|  | ガター、ダウンスパウト、排水区域をチェックする |  |
|  | 歩道やポーチ、パティオの床に亀裂がないか確認する |  |
|  | すべての手すりの頑丈さを確保する |  |
|  | 緩い/露出した釘およびねじを点検する |  |
|  | ポーチとデッキの頑丈さをチェック |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **屋根裏と地下** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | 湿気/金型のチェック |  |
|  | 壁、床、天井の水害を点検 |  |
|  | すべてのHVACシステムを検査する |  |
|  | 換気システム要素を確認する |  |
|  | 出没の兆候を検査する |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ガレージと追加の構造** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  | ドアを点検する |  |
|  | リモートドアオープナーが使用可能であることを確認 |  |
|  | ロックコードについて質問する |  |
|  | 亀裂と適切な排水のために床をチェック |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **雑** | | |
|  | **タスク/アイテム** | **追加情報** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **追加のコメント** |
|  |
|  |
|  |
|  |